# PowerDVD 5.0 自述文件

版权所有(c) CyberLink Corp.1997-2003

感谢您使用讯连科技 PowerDVD 5.0！

此自述文件包含有关 PowerDVD 5.0的最新信息。 有关 PowerDVD 5.0 使用的完整说明，请参阅联机帮助或用户指南。

- PowerDVD 5.0 的新功能

- 硬件兼容性

- 一般播放性能和质量问题

- CLEV/CLPV 相关问题和系统要求

## PowerDVD 5.0 的新功能

### 音频

- 支持 8 声道声卡并最多输出到 8 个分离声道。 (*)

- 杜比虚拟扬声器技术可让您通过 2 个扬声器感受虚拟环绕音效。 (*)

- CLMEI（CyberLink 多声道环境效果）可将立体声转换为多声道输出。 可根据您的爱好选择音乐和电影模式。 (*)

- 基于 SRS TruSurroundXT 技术的 TruSurroundXT(tm) 耳机，提供了最佳的耳机环境。 它使用了 TruSurround、对话清晰度增强和 TruBass 技术，它们可为您的耳机带来虚拟环绕和虚拟低音效果。 (*)

- 时间延伸是一种音调处理技术，它可以以 0.5 到 2 倍速度播放音频而不产生变调。

- 24/96 LPCM 直接输出支持更为悦耳、清晰的 24位/96kHz LPCM 音频输出。 如果要使用该功能，您的声卡应支持 24位/96kHz 音频输出。

注释 (*)：完全多声道 DTS/Dolby Digital、杜比虚拟扬声器、CLMEI 和 TruSurroundXT 耳机功能都是可选项，在您的 PowerDVD 版本中不一定可用。

### 视频

- CLEV (CyberLink Eagle Vision) 技术可动态检测视频内容并更改亮度/对比度/饱和度，以生成更为清晰和生动的影像。

- CLPV (CyberLink Pano Vision) 技术是一种非线性视频拉伸技术，它可以在最小的可见变形情况下，将 4:3 视频转换为宽屏幕显示（反之亦然）。

### 播放格式

- 支持播放所有的 CD & DVD 格式：VCD、SVCD、DVD 视频、DVD-R/RW、DVD+R/RW 和 MiniDVD。

- 支持播放通过内置 DivX 解码的 DivX 编码文件 (.AVI, .DIX, .DIVX)。 (*)

- 支持播放硬盘中任何文件夹中的 DVD 文件（DVD 视频、DVD-VR 和 DVD+VR）。

- 与带有 IEEE 1394、USB2.0、ATAPI、SCSI 或 CardBus 接口的 DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-Multi、DVD-Dual、或 DVD-ROM/CD-RW 组合驱动器兼容。

注释 (*)：DivX 解码器是可选项，在您的 PowerDVD 版本中不一定可用。

### 导航和用户控制

- 可配置的快捷菜单可用于显示/隐藏快捷菜单中的控制组。

- 书签编辑用于重命名和删除书签查看器中的书签。

- 自动查找并播放光盘上的媒体文件，而不使用播放列表。

### 其他

- 音频功能指示用于显示您的 PowerDVD 版本中所包含的音频功能。

- 视角指示在检测到多视角画面时显示 DVD 的视角信息。

- 增强的快照功能用于指定快照目标和图像大小（原始影像的大小、视频窗口大小和自定义大小）。

## 硬件兼容性

- 完全支持多声道（4/6/7/8）和 SPDIF 声音设备，包括（但不仅限于）那些由 Analog Devices、Aureal、Creative、Cirrus/Crystal、CMedia、ESS、Fortemedia、KCTech、Philips/VLSI、Realtek、Sigmatel、SiS、TI、Yamaha、VIA 生产的设备和其它任何支持 Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE 接口的声音设备。

- 支持常用的声卡，包括但不仅限于以下声卡：

  - Creative Sound Blaster Audigy2 6.1

  - Creative Sound Blaster Audigy

  - Creative Sound Blaster Live! 5.1 系列

  - Hercules DIGIFIRE 7.1

  - Hercules GameTheater XP 6.1/7.1

  - M-Audio Revolution 7.1

  - Terratec Aureon 5.1/6.1/7.1 系列

  - Turtle Beach Santa Cruz

  - VideLogic Sonic Fury

- 为了使多声道输出正常工作，建议您不要使用 Windows 内置的驱动程序，而应安装原始卡/设备制造商的最新驱动程序。

- 支持由 ATI、Intel、NVidia、PowerVR、SiS、Trident 和 VIA/S3 提供的显示芯片或集成芯片集的 Microsoft DirectX 视频加速 (DXVA)。 加速功能包括反向离散余弦变换、硬件动态补偿和字幕 Alpha 混合单元。 它不仅支持 Windows ME 和 Windows 98，还支持 Windows XP 和 Windows 2000。

- 如果启用了"硬件加速"，在有些系统中字幕可能显示为奇怪的颜色。 这是因为显示驱动程序仅支持原格式的 Microsoft DXVA 接口。为使此功能完全正常工作，建议您安装原始显示卡/设备制造商的最新驱动程序。

- PowerDVD 5.0 可以完全为多媒体指令集而优化，例如 AMD 3D Now！ 专业的增强 3D Now!、3DNow!、Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2)、SSE、MMX 和超线程技术。

- 与带有 IEEE 1394、USB 2.0、ATAPI、SCSI、或 CardBus 接口的任何 DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD+RW、DVD-Multi, DVD-Dual 或 DVD-ROM/CD-RW 组合驱动器兼容，只要该驱动器符合 SFF8090 命令集和 SBP-2（如果适用）。

- 与 Intel、VIA、SiS、ALi、NVIDIA 和 AMD 的所有 Centrino、Socket 478、Socket 423、Socket 370、Slot 1、Socket A 和 Slot A 芯片兼容。也与 Transmeta Crusoe 系统兼容。

## 一般播放性能和质量问题

- 启用视频配置（例如"生动"、"影院"或"明亮"）代替"原始设置"会消耗额外的 CPU。 建议您使用 400MHz 以上的系统，以便使用这些颜色配置。

- 若要使用杜比耳机、杜比虚拟环绕扬声器、SRS TruSurroundXT、CLMEI 或 Dolby Pro Logic II 解码器，或要使用 DTS 数码环绕音效来播放 DVD 光盘，建议您使用 400MHz 或更高的处理器系统，至少要有 128MB 的系统 RAM。

- 在 2 声道模式（音频配置）下，"DirectSound3D"选项与使用"立体声"或"杜比环绕音效"相比音量可能较弱。 这属正常现象。

### 播放硬盘上的 DVD 文件：

- 对于 DVD 视频和 DVD+VR 格式，应打开"VIDEO_TS"文件夹。 对于 DVD-VR，应打开"DVD_RTAV"文件夹。

- DVD 自动继续播放功能不可用。

- 可以在初次播放时设置书签，但再次播放该文件时无法调用书签。

### DMA 模式：

- 为降低访问 DVD 时的 CPU 负载，"强烈"建议启用 DVD-ROM 的 DMA 功能。 Windows XP、Windows 2000、Windows ME、Windows 98 和 Windows 98SE 都包含内置的 DMA 支持。

- 在安装 PowerDVD 5.0 后，会自动启动 CyberLink 的系统诊断实用程序来帮助您激活 DMA 选项。 但是，Windows XP 仅显示 DVD-ROM 驱动器的 DMA 状态，因为 Windows XP 在安装过程中会默认启用 DMA 支持。

### 显示问题：

- 为了确保 PowerDVD 正常工作，请安装 DirectX 8.1 或更高版本。

- PowerDVD 5.0 要求使用 DirectDraw 重叠字幕外观显示来优化播放性能和视频质量。 几乎当前所有的显示卡都支持该功能。

- 如果不能创建 DirectDraw 重叠字幕外观显示，则 PowerDVD 5.0 将使用一种称为 DirectDraw 画外模式的较慢模式。 无法创建 DirectDraw 覆盖外观显示的原因可能是色深、桌面分辨率或屏幕刷新速率太高，致使维持创建覆盖外观显示的带宽不足；也可能是由于显卡要求安装最新的 DirectX 运行时。 可以尝试降低桌面分辨率、刷新速度或减小颜色深度，然后重试。

- 强烈建议您不要在 640x480 分辨率以下运行 PowerDVD，因为 DVD 视频的分辨率大于 640x480。

## CLEV/CLPV 相关问题和系统要求

- 如果要使用 CLPV，强烈建议您使用 8MB 或更多显存的图形卡。

- CLPV 和 CLEV 是高级视频处理技术，它需要较高的 CPU。 如果启用这两种功能（尤其是与其他音频效果一起使用），建议您至少使用 1.0GHz 的系统来优化性能。

- CLPV 和 CLEV 在 CyberLink 专用的视频解码器中执行，因此在启用硬件视频加速的情况下不可用。