# PowerDVD 5.0 Benioku

(c) Copyright CyberLink Corp. 1997-2003

CyberLink PowerDVD 5.0 kullandığınız için teşekkürler!

Bu Benioku dosyası, PowerDVD 5.0 hakkındaki en son bilgileri içerir. PowerDVD 5.0 kullanımının tam bilgileri için, lütfen çevrimiçi yardıma veya kullanım kılavuzuna bakınız.

- PowerDVD 5.0'daki yenilikler

- Donanım Uyumluluğu

- Genel Çalma Performansı ve Kalite

- CLEV/CLPV İle İlgili Konular ve Sistem Gereksinimleri

## PowerDVD 5.0'daki yenilikler

### Ses

- 8 Kanallı ses kartları ve en fazla 8 kesikli ses kanala çıkış destekler. (*)

- Onaylı Dolby Virtual Speaker teknolojisi, 2 hoparlörden sanal saran sesi sağlar. (*)

- CLMEI (CyberLink Multi-channel Environment Impression) teknolojisi, stereo sesi birden fazla kanallı çıkışa dönüştürür. Tercihinize göre, Müzik ve Film modlarından yararlanabilirsiniz. (*)

- SRS TruSurroundXT teknolojisini esas alan TruSurroundXT(tm) Kulaklık, iyileştirilmiş bir kulaklık ortamı sağlar. Mevcut olan TruSurround, Dialog Clarity Enhancement ve TruBass teknolojileri sayesinde, kulaklığınızdan sanal saran sesi ve sanal bas sesini duyabilirsiniz. (*)

- Time Stretch adlı ses frekansı işleme teknolojisi, ses frekansında bozukluk olmadan sesin 0.5x ila 2x hızla çalınmasını mümkün kılar.

- 24/96 LPCM Direct Output sistemi, daha berrak ve açık sesli 24bit/96kHz LPCM ses çıkışı destekler. Bu özelliği etkinleştirebilmeniz için, 24bit/96kHz ses çıkışı destekleyen bir ses kartı kullanmanız gerekir.

Not (*): Tam çok kanallı DTS/Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker, CLMEI ve TruSurroundXT Kulaklık özellikleri isteğe bağlı olup, sahip olduğunuz PowerDVD sürümünde mevcut olmayabilir.

### Video

- CLEV (CyberLink Eagle Vision) teknolojisi, video içeriğini dinamik olarak saptar ve daha net ve canlı bir görüntü için parlaklık, kontrast ve doygunluk oranlarını ayarlar.

- Doğrusal olmayan video uzatma teknolojisi olan CLPV (CyberLink Pano Vision) teknolojisi, 4:3 videoyu ve geniş ekranlı videoyu en az görüntü bozukluğuna neden olacak şekilde karşılıklı olarak birbirine dönüştürür.

### Yürütme Biçimleri

- Bütün CD & DVD biçimlerinin yürütülmesini destekler: VCD, SVCD, DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW ve MiniDVD.

- DivX ile kodlanmış dosyaların (.AVI, .DIX, .DIVX) yerleşik DivX kod çözücü ile yürütülmesini destekler. (*)

- Sabit diskinizdeki herhangi bir klasörde bulunan DVD dosyalarının (DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR) yürütülmesini destekler.

- Yeni DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Multi, DVD-Dual veya DVD-ROM/CD-RW combo yürütücüsü ve IEEE 1394, USB2.0, ATAPI, SCSI veya CardBus arabirimi ile uyumludur.

Not (*): DivX kod çözücü isteğe bağlı olup, sahip olduğunuz PowerDVD sürümünde mevcut olmayabilir.

### Gezinme ve Kullanıcı Kontrolleri

- Yapılandırılabilir Hızlı Menü'deki kontrol gruplarını gösterebilir ve gizleyebilirsiniz.

- Yer İşareti Görüntüleyici ile yer işaretlerini yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz.

- Yürütme listesi olmayan disklerdeki ortam dosyaları otomatik olarak bulunur ve yürütülür.

### Çeşitli

- PowerDVD sürümünüzde mevcut olan ses özelliklerini, ses olanakları göstergesinden görebilirsiniz.

- Çok açılı sahneler saptandığında, açı göstergesinde DVD açı bilgisi görüntülenir.

- Enstantanenin hedefini ve görüntü boyutlarını (asıl video boyutu, video penceresinin boyutu ve özel boyut) belirleyebilirsiniz.

## Donanım Uyumluluğu

- Tam çok kanallı (4/6/7/8) ve S/PDIF ses aygıtı desteğiyle, Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha ve VIA aygıtlarını ve Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE arabirimini destekleyen diğer bütün ses aygıtlarını destekler.

- Popüler ses kartları desteklenir. Desteklenen ses kartlarından bazıları:

  - Creative Sound Blaster Audigy2 6.1

  - Creative Sound Blaster Audigy

  - Creative Sound Blaster Live! 5.1 ailesi

  - Hercules DIGIFIRE 7.1

  - Hercules GameTheater XP 6.1/7.1

  - M-Audio Revolution 7.1

  - Terratec Aureon 5.1/6.1/7.1 ailesi

  - Turtle Beach Santa Cruz

  - VideLogic Sonic Fury

- Çok kanallı çıkışın doğru çalışması için özgün kart/aygıt imalatçısının en son sürücüsünü kurmanız ve herhangi bir yerleşik Windows sürücüsü kullanmamanız önerilir.

- ATI, Intel, NVidia, SiS ve VIA/S3 ekran yongalarında veya tümleşik yonga kümelerinde Microsoft DirectX Video Acceleration (DXVA) standardını destekler. Hızlandırma işlevleri Ters Kesikli Kosinüs Transformasyonu, Donanım Hareket Dengeleme ve Alt Resim Alfa Karıştırma birimlerini kapsar. Sadece Windows ME ve Windows 98 değil, Windows XP ve Windows 2000 de desteklenir.

- "Donanım Hızlandırma" etkinse, bazı sistemlerde alt yazıları ilginç renklerde görebilirsiniz. Bunun nedeni, görüntü sürücüsünün sadece Microsoft DXVA arabiriminin eski bir biçimini destekliyor olmasıdır. Bu işlevin hatasız çalışması için özgün kart/yonga imalatçısının en son sürücüsünü kurmanız önerilir.

- PowerDVD 5.0, AMD 3D Now! Professional, Enhanced 3D Now!, 3DNow!, Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE, MMX ve Hyper-Threading teknolojisi gibi çoklu ortam yönerge kümeleri için tamamen optimize edilmiştir.

- Sürücünün SFF8090 komut kümesine ve (eğer uygunsa) SBP-2 standardına uyması şartıyla, yeni DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW, DVD-Multi, DVD-Dual veya DVD-ROM/CD-RW combo sürücüleri ve IEEE 1394, USB 2.0, ATAPI, SCSI veya CardBus arabirimi ile uyumludur.

- Intel, VIA, SiS, ALi, NVIDIA ve AMD imalatçılarının bütün Centrino, Socket 478, Socket 423, Socket 370, Slot 1, Socket A ve Slot A yonga kümeleri ile uyumludur. Ayrıca, Transmeta Crusoe sistemleriyle de uyumludur.

## Genel Çalma Performansı ve Kalite

- "Özgün" yerine "Canlı", "Sinema" veya "Parlak" gibi görüntü profillerinin etkinleştirilmesi fazladan CPU gücü tüketimine yol açar. Adı geçen renk profillerini kullanmak için, en az 400MHz hızla çalışan bir sistem kullanmanız tavsiye olunur.

- Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, SRS TruSurroundXT, CLMEI veya Dolby Pro Logic II kod çözücü gibi ses efektleri kullanmak veya DTS dijital saran parçaları olan DVD başlıklarını yürütmek için, 400MHz veya daha yüksek bir işlemci ve en az 128MB RAM belleği olan bir sistem önerilir.

- 2 Hoparlör Modunda (Ses Yapılandırma), "DirectSound3D" seçildiği zaman ses düzeyi "Stereo" veya "Dolby Surround" kullanımına kıyasla daha düşük olabilir. Bu olağan bir durumdur.

### Sabit diskteki DVD dosyalarının yürütülmesi:

- DVD Video ve DVD+VR biçimleri için, "VIDEO_TS" klasörünü açmanız gerekir. DVD-VR için, "DVD_RTAV" klasörünü açmanız gerekir.

- DVD Otomatik Sürdürme fonksiyonu kullanılamaz.

- Başlangıçtaki yürütme sırasında yer işareti konulabilir, ama bunlar dosya kümesi tekrar yürütülürken kullanılamaz.

### DMA Modu:

- DVD disklerine erişim sırasında CPU yüklemesini azaltmak için DVD-ROM'unuzun DMA işlevini etkinleştirmeniz ÖNEMLE tavsiye edilir. Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98 ve Windows 98SE'nin tümü de yerleşik DMA desteğini kapsar.

- DMA seçeneğini etkinleştirmenize yardımcı olmak için PowerDVD 5.0 kurulduktan sonra CyberLink sistem tanı aracı otomatik olarak başlatılır. Ancak, Windows XP altında sadece DVD-ROM sürücülerinizin DMA durumunu gösterir, çünkü Windows XP, varsayılan değer olarak, kurulum sürecinde DMA desteğini etkinleştirir.

### Görüntü konuları:

- PowerDVD'nin doğru çalışmasını sağlamak için, DirectX 8.1 veya üstünü kurun.

- PowerDVD 5.0, en iyi çalma performansı ve video kalitesi için DirectDraw yer paylaşımı yüzeyinin var olmasını gerektirir. Bugünlerde neredeyse tüm görüntü kartları bu özelliği desteklemektedir.

- DirectDraw yer paylaşım yüzeyi oluşturulamazsa, PowerDVD 5.0 DirectDraw ekran dışı modu adı verilen daha yavaş bir modu kullanır. DirectDraw yer paylaşım yüzeyinin oluşturulamamasının nedeni, renk derinliği, masaüstü çözünürlüğü veya ekran yenileme hızının çok yüksek olması ve bir yer paylaşımı yüzeyinin oluşturulmasını desteklemeye yeterli bant aralığı bırakmaması olabileceği gibi, görüntü kartının en son DirectX Runtime sürümünün kurulmasını gerektirmesi de olabilir. Ekran çözünürlüğünü, renk derinliğini ve yenilenme hızını düşürmeyi deneyip tekrar deneyebilirsiniz.

- DVD videonun çözünürlüğü 640x480'den daha yüksek olduğundan dolayı, PowerDVD programını 640x480 çözünürlüğünde KULLANMAMANIZ önemle tavsiye olunur.

## CLEV/CLPV İle İlgili Konular ve Sistem Gereksinimleri

- CLPV'yi kullanmak isterseniz, 8MB veya daha fazla video belleğine sahip olan bir ekran kartı kullanmanız önemle tavsiye olunur.

- CLPV ve CLEV, daha yüksek işlemci gücünü gerektiren gelişmiş video işleme teknolojileridir. Bu fonksiyonların her ikisi de etkinse (özellikle diğer ses efektleri ile birlikte), yüksek performans elde etmek için en az 1.0GHz sistemi kullanmanız tavsiye olunur.

- CLPV ve CLEV CyberLink'e özel video kod çözücü içinde gerçekleştirildiği için, donanım video hızlandırması fonksiyonu etkin olduğunda kullanılamaz.