# PowerDVD 5.0 Readme

(c) Copyright CyberLink Corp.1997-2003

Zahvaljujemo se vam za uporabo CyberLink PowerDVD 5.0!

Ta datoteka vsebuje zadnje informacije o PowerDVD 5.0. Za celotna navodila za uporabo PowerDVD 5.0 prosim poglejte v uporabniški priročnik ali spletno pomoč.

- Kaj je novega v PowerDVD 5.0

- Strojna združljivost

- Splošne zaznamki o predvajanju in kvaliteti

- CLEV/CLPV sorodne tematike in sistemske zahteve

## Kaj je novega v PowerDVD 5.0

### Avdio

- Podpora 8-kanalnim zvočnim karticam in predvajanje na 8 ločenih kanalih. (*)

- Certificirana tehnologija Dolbiy navidezni zvočnik (Dolby Virtual Speaker technology) omogoča uporabo prostorskih učinkov tudi na samo 2 zvočnikih. (*)

- CLMEI (CyberLink Multi-channel Environment Impression) avdio razširitvena tehnologija, ki jo je razvil CyberLink, ki stereo zapis pretvori in predvaja na vee kanalih. Izbirate lahko med Filmskim in Glasbenim načinom. (*)

- TruSurroundXT(tm) Headphone, osnovan na SRS TruSurroundXT tehnologiji, priskrbi optimiran zvok za slušalke. Omogoča uporabo TruSurround, Razširitve avdio jasnosti (Dialog Clarity Enhancement) in TruBass tehnologije,ki zvoku v slušalkah pričara prostorske in močnejše bas učinke. (*)

- Razteg časa,tehnologija upravljanja hitrosti zvoka, omogoča predvajanje zvoka z dvojno ali polovično hitrostjo brez popačenja..

- 24/96 LPCM Direct Output podpira 24bit/96kHz LPCM avdio predvajanje s še čistejšim zvokom crisper. Če želite to možnost uporabljati morate imeti zvočno kartico ki podpira 24bit/96kHz predvajanje.

Opomba (*): večkanalne DTS/Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker, CLMEI in TruSurroundXT Headphone možnosti so le kot opcija in morda niso vključene v vašo različico PowerDVD-ja..

### Slika

- CLEV (CyberLink Eagle Vision) tehnologija dinamično sledi sliki in prilagaja svetlost/kontrast/nasičenje barv ter priskrbi ostrejši in živahnejšo sliko.

- CLPV (CyberLink Pano Vision) tehnologija nelinearnega raztezanja slike pretvori posnetke v razmerju 4:3 v 16:9 brez vidnih popačenj.

### Vrste predvajanja

- Podpira predvajanje CD & DVD zapisov: VCD, SVCD, DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW in MiniDVD.

- Podpira predvajanje DivX-kodiranih datotek (.AVI, .DIX, .DIVX) s pomočjo vgrajenega DivX dekoderja. (*)

- Podpira predvajanje DVD datotek (DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR) iz map na vašem trdem disku.

- Združljiv z novimi DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Multi, DVD-Dual, ali DVD-ROM/CD-RW kombiniranimi pogoni z IEEE 1394, USB2.0, ATAPI, SCSI ali CardBus vmesnikom.

Opomba (*): DivX dekoder je kot opcija in je možno, da ni vključen v vaši različici PowerDVD paketa.

### Pripomočki za uporabo in premikanje po posnetku

- Expres Meni si lahko nastavite po svoje in poljubno prikazujete ali skrivate skupine kontrol.

- Urejanje zaznamkov vam omogoča preimenovanje in brisanje zaznamkov v Urejevalniku zaznamkov.

- Avtomatsko iskanje in predvajanje podatkovnih datotek brez seznama predvajanja.

### Razno

- Indikator avdio možnosti vam jasno prikazuje, katere možnosti so vključene v vaš PowerDVD paket..

- Indikator za ogled prizorov pod raznimi zornimi koti označuje prizore, ki imajo to možnost..

- Razširjena funkcija zajemanja slike omogoča izbiro velikosti slike (originalna velikost, prikazana velikost, poljubna velikost).

## Strojna združljivost

- Celotna večkanalna (4/6/7/8) in S/PDIF podpora, vključuje (vendar ni omejena na) naprave proizvajalcev Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA in kateregakoli drugega proizvajalca ki podpira Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE vmesnik.

- Podpora za priljubljene zvočne kartice:

  - Creative Sound Blaster Audigy2 6.1

  - Creative Sound Blaster Audigy

  - Creative Sound Blaster Live! 5.1 family

  - Hercules DIGIFIRE 7.1

  - Hercules GameTheater XP 6.1/7.1

  - M-Audio Revolution 7.1

  - Terratec Aureon 5.1/6.1/7.1 family

  - Turtle Beach Santa Cruz

  - VideLogic Sonic Fury

- Priporočamo namestitev najnovejših gonilnikov proizvajalcev kartic, za pravilno delovanje večkanalnega predvajanja.

- Podpira Microsoft DirectX Video Acceleration (DXVA) v grafičnih čipih proizvajalcev ATI, Intel, NVidia, SiS, in VIA/S3. Funkcije pospeševanja vsebujejo Inverse Discrete Cosine Transform, Hardware Motion Compensation in Subpicture Alpha Blending. Podprti so sistemi Windows ME, Windows 98, Windows XP, Windows 2000.

- Če je vključeno "Strojno pospeševanje", lahko nekateri sistemi prikazujejo podnapise v zanimivih barvah..To se lahko zgodi zato, ker originalni Okenski gonilniki podpirajo le star vmesnik Microsoft DXVA. Priporočamo vam, da instalirate zadnji tip gonilnika proizvajalca kartice/naprave, če želite, da ta funkcija tekoče deluje.

- PowerDVD 5.0 je v celoti optimiran za multimedijski nabor ukazov, kot so AMD 3D Now! Professional, Enhanced 3D Now!, 3DNow!, Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE, MMX, in Hyper-Threading technology.

- Združljiv z with novim DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW, DVD-Multi, DVD-Dual ali DVD-ROM/CD-RW kombiniranim pogonom z IEEE 1394, USB 2.0, ATAPI, SCSI ali CardBus vmesnikom, vkolikor pogon podpira nabor ukazov SFF8090 in SBP-2.

- Združljiv s Centrino, Socket 478, Socket 423, Socket 370, Slot 1, Socket A in Slot A čipovjem Intel, VIA, SiS, ALi, NVIDIA, in AMD. Združljiv je tudi s sistemi Transmeta Crusoe.

## Splošno o predvajanju posnetkov in kakovosti

- Uporaba video profila kot je "Pisan", "Teater" ali "Svetel" namesto "Original" profila poviša porabo CPU časain moči. Priporočamo sistem z vsaj 400MHz procesorjem za uporabo barvnih profilov.

- Za uporabo avdio učinkov kot so Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, SRS TruSurroundXT, CLMEI, in Dolby Pro Logic II dekoder, ali predvajanje DVD posnetkov z DTS digitalnim zapisom, priporočamo uporabo vsaj 400MHz procesorja z vsaj 128MB sistemskega RAM-a.

- V načinu 2 zvočnika (Avdio nastavitve), ima lahko "DirectSound3D" šibkejšo jakost zvoka kot "Stereo" ali "Dolby Surround". To je normalno obnašanje.

### Predvajanje DVD datotek s trdega diska:

- Za DVD Video in DVD+VR vrste zapisa, morate odpreti mapo "VIDEO_TS" . Za DVD-VR, morate odpreti mapo "DVD_RTAV"

- Funkcija DVD samodejnega nadaljevanja ni omogočena.

- Zaznamke lahko nastavimo med prvim predvajanjem, vendar ne bodo dosegljivi ob ponovnem predvajanju.

### DMA način:

- Zelo priporočljiv je vklop DMA načina dostopa do vašega DVD pogona, ker s tem zmanjšate obremenitev procesorja. Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, in Windows 98SE omogočajo DMA dostop do pogona.

- CyberLink diagnostični progrram se samodejno požene ob namestitvi paketa PowerDVD 5.0 in vključi DMA način dostopa do pogona. Windows XP pa samodejno vključi DMA način dostopa do pogona, tako da je status dostopa le prikazan.

### Prikazovanje:

- Za pravilno delovanje PowerDVD 5.0 namestite paket DirectX 8.1 ali novejšega..

- PowerDVD 5.0 zahteva uporabo DirectDraw "overlay" površine za optimalno prikazovanje podnapisov in optimalno video kvaliteto.Skoraj vse grafične kartice to omogočajo.

- Če je DirectDraw "overlay" površina nedostopna, bo PowerDVD 5.0 uporabil počasnejši način, ki se imenuje DirectDraw "off-screen" način. Razlogi za nedostopnost "overlay" površine so lahko globina barv, resolucija zaslona, frekvenca osveževanja zaslona, nepopolnanamestitev DirectX paketa.Spremenite nastavitve in poskusite znova!

- Ne priporočamo zagon programa PowerDVD na resoluciji manjši ali enaki 640x480, ker je resolucija DVD posnetka večja od 640x480.

## CLEV/CLPVtematike in sistemske zahteve

- Za uporabo CLPV priporočamo grafično kartico z 8 Mb spomina ali več.

- CLPV in CLEV sta napredni tehnologiji digitalne obdelave video signala in zahtevata večjo procesorsko moč. Če sta vključeni obe funkciji (sploh pa v kombinaciji z drugimi avdio učinki), priporočamo uporabo procesorja hitrosti 1 GHz ali hitrejšega, za najboljšee predvajanje.

- CLPV in CLEV funkciji sta realizirani v CyberLink video dekoderju, zato nista dostopni, ko je vključeno strojno pospeševanje.