# PowerDVD 5.0 VIKTIGT

(c) Copyright CyberLink Corp.1997-2003

Tack för att du använder CyberLink PowerDVD 5.0!

Filen VIKTIGT innehåller den senaste informationen om PowerDVD 5.0. För fullständiga instruktioner om användning av PowerDVD 5.0, se bruksanvisningen eller online-hjälpen.

- Nyheter i PowerDVD 5.0

- Maskinvarukompatibilitet

- Allmän uppspelningsprestanda och kvalitetsfrågor

- CLEV/CLPV Relaterade frågor och systemkrav

## Nyheter i PowerDVD 5.0

### Ljud

- Stöder 8-kanaliga ljudkort och utmatning på upp till 8 diskreta ljudkanaler. (*)

- Certifierad Dolby Virtual Speaker-teknologi låter dig uppleva virtuellt surround-ljud genom 2 högtalare. (*)

- CLMEI (CyberLink Multi-channel Environment Impression) -teknologi konverterar stereoljud till multi-kanalutmatning. Musik och Film låter dig välja inställningar efter behag. (*)

- TruSurroundXT(tm) Headphone, baserad på SRS TruSurroundXT-teknologi, ger en optimerad hörlursmiljö. Den innehåller TruSurround, förstärkt dialogskärpa, och TruBass-teknologi som levererar virtuellt surround-ljud och virtuella basupplevelser till dina hörlurar. (*)

- Time Stretch, en teknologi som hanterar tonhöjd, möjliggör ljuduppspelning från 0,5x till 2x hastighet utan förvrängd tonhöjd.

- 24/96 LPCM direkt ljudutmatning stöder 24-bitars/96kHz LPCM-ljudutmatning med tydligare, klarare ljud. För att aktivera denna funktion måste du ha ett ljudkort som stöder 24-bitars/96kHz ljudutmatning.

Obs (*): Fullständiga funktioner som multi-kanalig DTS/Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker, CLMEI och TruSurroundXT Headphone är tillval och ingår kanske inte i din version av PowerDVD.

### Video

- CLEV (CyberLink Eagle Vision) -teknologi hittar videoinnehåll dynamiskt och ändrar ljusstyrka/kontrast/mättnadsförhållanden för skarpare och mer levande.

- CLPV (CyberLink Pano Vision) -teknologi, en icke-linjär videosträckningsteknologi, konverterar 4:3 video till widescreen-visning (och vice versa) med minimal märkbar förvrängning.

### Uppspelningsformat

- Stöder uppspelning av alla CD- & DVD-format: VCD, SVCD, DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW och MiniDVD.

- Stöder uppspelning av DivX-kodade filer (.AVI, .DIX, .DIVX) genom inbyggd DivX-dekoder. (*)

- Stöder uppspelning av DVD-filer (DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR) från vilken mapp som helst på din hårddisk.

- Kompatibel med nya DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/DVD-Multi, DVD-Dual, eller DVD-ROM/CD-RW combo drive med IEEE 1394, USB2.0, ATAPI, SCSI eller Card Bus-gränssnitt.

Obs (*): DivX-dekodern är tillval och är kanske inte tillgänglig i din version av PowerDVD.

### Navigation och användarkontroller

- Den inställningsbara snabbmenyn låter dig visa/dölja grupper av kontroller på snabbmenyn.

- Bokmärkesredigering låter dig döpa om och ta bort bokmärken med bokmärkesbläddraren.

- Hittar och spelar automatiskt mediafiler på skivan utan en spellista.

### Diverse

- Indikatorn för ljudkapacitet visar vilka ljudfunktioner som ingår i din version av PowerDVD.

- Vinkelindikatorn visar DVD-vinkelinformation när scener med flera vinklar hittas.

- Det förbättrade snapshot-funktionen låter dig ange destination och bildstorlek för snapshots (ursprunglig videostorlek, videofönsterstorlek samt anpassad storlek).

## Maskinvarukompatibilitet

- Komplett stöd för multi-kanal (4/6/7/8) och S/PDIF-ljudenhet, inklusive (men inte begränsat till) enheter från Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA och alla andra ljudenheter som stöder Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE-gränssnitt.

- Stöd för de vanligaste ljudkorten, inklusive men inte begränsat till följande:

  - Creative Sound Blaster Audigy2 6.1

  - Creative Sound Blaster Audigy

  - Creative Sound Blaster Live! 5.1-familj

  - Hercules DIGIFIRE 7.1

  - Hercules GameTheater XP 6.1/7.1

  - M-Audio Revolution 7.1

  - Terratec Aureon 5.1/6.1/7.1-familj

  - Turtle Beach Santa Cruz

  - VideLogic Sonic Fury

- Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste drivrutinen från originalkort/enhetstillverkaren, men använd inte en inbyggd Windows-drivrutin om multi-kanalutmatningen ska fungera korrekt.

- Stöder Microsoft DirectX Videoacceleration (DXVA) i bildskärmschips eller integrerade chipsuppsättningar från ATI, Intel, NVidia, SiS och VIA/S3. Accelerationsfunktionerna inkluderar Inverse Discrete Cosine Transform, hårdvara för rörelsekompensation och Subpicture Alpha Blending-enheter. Stöd inte bara för Windows ME och Windows 98 utan även för Windows XP och Windows 2000 stöds.

- Om "Hårdvaruaccelaration" är aktiverat kan vissa system visa text i olika färger. Detta beror på att bildskärmsdrivrutinen endast stöder ett gammalt format i Microsoft DXVA:s gränssnitt. Vi rekommenderar att du installerar den senaste drivrutinen från originalkort/chipstillverkaren för att den här funktionen ska fungera utan fel.

- PowerDVD 5.0 är fullt optimerat för instruktionsuppsättningar i multimedia som t ex AMD 3D Now! Professional, Enhanced 3D Now!, 3DNow!, Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE, MMX, och Hyper-Threading-teknologi.

- Kompatibel med nya DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+, DVD-Multi, DVD-Dual eller DVD-ROM/CD-RW combo drive med IEEE 1394, USB 2.0, ATAPI, SCSI eller Card Bus gränssnitt, under förutsättning att enheten är anpassad till kommandouppsättning SFF8090 och SBP-2 (om tillgängligt).

- Kompatibel med alla Centrino, Socket 478, Socket 423, Socket 370, Slot 1, Socket A och Slot A-chipsuppsättningar från Intel, VIA, SiS, ALi, NVIDIA och AMD. Även kompatibelt med Transmeta Crusoe system.

## Frågor som rör allmän uppspelningsprestanda och kvalitet

- Genom att aktivera videoprofiler som "Klar", "Salong" eller "Ljus" istället för "Original" förbrukar extra CPU-effekt. Vi rekommenderar att du använder etta system som körs med minst 400 MHz för att kunna använda dessa färgprofiler.

- För att sådana ljudeffekter som Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, SRS TruSurroundXT, CLMEI och Dolby Pro Logic II-dekoder eller för att spela DVD-titlar med DTS digitala surround-spår, rekommenderar vi att du använder ett processorsystem för 400 MHz eller högre och system-RAM på minst 128 MB.

- I läget för 2 högtalare (Ljudkonfiguration) kan alternativet "DirectSound3D" ha svagare ljudvolym jämfört med om du använder "Stereo" eller "Dolby Surround". Detta är normalt.

### Spela DVD-filer på HDD:

- För DVD Video och DVD+VR-format, öppna mappen "VIDEO_TS". För DVD-VR, öppna mappen "DVD_RTAV".

- DVD-funktionen för automatisk fortsatt uppspelning är inte tillgänglig.

- Bokmärken kan sparas under den första uppspelningen, men kommer inte vara tillgängligt för återkallelse när du spelar upp den sparade filen igen.

### DMA-läge:

- Du rekommenderas ABSOLUT att aktivera DMA-funktionen på din DVD-ROM för att minska processorarbetet när du öppnar DVD-skivor. Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98 och Windows 98SE har inbyggt DMA-stöd.

- CyberLinks funktion för systemdiagnostik startas automatiskt när PowerDVD 5.0 installerats för att hjälpa dig aktivera alternativet DMA. Men under Windows XP visas endast din DVD-ROM-enhets DMA-status, eftersom Windows XP aktiverar DMA-stöd som standard vid installationen.

### Visningsfrågor:

- För att säkerställa att PowerDVD fungerar ordentligt, installera version DirectX 8.1 eller högre.

- PowerDVD 5.0 kräver DirectDraw överlagringsyta för optimal uppspelningsprestanda och videokvalitet. Så gott som alla moderna bildskärmskort stöder denna funktion.

- Om DirectDraw överlagringsyta inte kan skapas, kommer PowerDVD 5.0 använda ett långsammare läge kallat DirectDraw av-skärmläge. Detta beror antingen på att färgdjupet, skrivbordsupplösningen eller skärmuppdateringsfrekvensen är för hög, vilket gör att bandbredden inte räcker till för att skapa en överlagringsyta, eller också kräver bildskärmskortet att den senaste versionen av DirectX Runtime installeras. Pröva att minska skrivbordsupplösningen, färgdjupet eller uppdateringsfrekvensen och sedan försöka igen.

- Du rekommenderas starkt att INTE köra PowerDVD under 640x480 upplösning, eftersom upplösningen för DVD-video är högre än 640x480.

## CLEV/CLPV Relaterade frågor och systemkrav

- För att använda CLPV, rekommenderas du starkt att använda ett grafikkort med 8 MB eller mer videominne.

- CLPV och CLEV är sofistikerade videobearbetningsteknologier som kräver mer processorkraft. Om båda dessa funktioner är aktiverade (särskilt tillsammans med andra ljudeffekter) rekommenderar vi att du använder minst ett 1,0GHz-system för optimal prestanda.

- CLPV och CLEV är implementerade i en av CyberLink patenterad videodekoder, och är därmed inte tillgängliga näre videoaccelerationsfunktionen för maskinvara är aktiverad.