# PowerDVD 5.0 Readme

(c) 저작권 CyberLink Corp.1997-2003

CyberLink PowerDVD 5.0를 이용해 주셔서 감사합니다.

이 README 파일은 PowerDVD 5.0에 관한 최신 정보를 포함하고 있습니다. 자세한 PowerDVD 5.0의 실행 명령과 사용법은 온라인 도움말이나 사용자 안내서를 참조 하시기 바랍니다.

- PowerDVD 5.0의 새로운 기능

- 하드웨어 호환성

- 일반적인 재생 성능 및 성능 향상에 관한 사항들

- CLEV/CLPV 관련 문제와 시스템 요구 사양

## PowerDVD 5.0의 새로운 기능

### 오디오

- 8 채널 사운드 카드와 8개 까지의 개별 오디오 채널 지원. (*)

- 돌비 버추얼 스피커 기술은 2 스피커를 통해 가상적인 서라운드 사운드를 제공합니다. (*)

- CLMEI (CyberLink Multi-channel Environment Impression) 테크놀러지는 스테레오 사운드를 다중 채널 출력으로 변환합니다. 사용자의 취향에 따라 음악 및 영화 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다. (*)

- SRS TruSurroundXT 테크놀러지에 기반한 TruSurroundXT(tm) 헤드폰 기능은 최적화된 헤드폰 환경을 제공합니다. 이 기능은 TruSurround, 대화 선명도 향상 기능(Dialog Clarity Enhancement) 및 TruBass 등의 특징으로 헤드폰에 가상 서라운드 기능과 베이스 강화 효과를 함께 제공합니다. (*)

- 피치 처리 기술인 시간 연장 기능으로 오디오의 변화 없이 0.5배속부터 2배속까지 재생 가능합니다.

- 24/96 LPCM Direct Output은 보다 선명하고 깔끔한 24bit/96kHz LPCM 오디오 출력을 제공합니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 24bit/96kHz 오디오 출력을 지원하는 사운드카드가 필요합니다.

참고 (*): 풀 멀티 채널 DTS/돌비 디지털, 돌비 버추얼 스피커, CLMEI 및 TruSurroundXT 헤드폰 기능은 옵션으로 제공되며 현재 사용 중인 PowerDVD에서는 지원되지 않을 수도 있습니다.

### 비디오

- CLEV (CyberLink Eagle Vision) 테크놀러지는 동적으로 비디오 내용을 인식해서 밝기/대비/채도 비율을 변경함으로써 보다 선명하고 생생한 비디오를 제공합니다.

- 비선형 비디오 늘이기 기술인 CLPV (CyberLink Pano Vision) 는 4:3 비디오를 최소한의 왜곡으로 와이드 화면 디스플레이(반대로도 적용 가능)로 변환시킵니다.

### 재생 포맷

- 모든 CD & DVD 포맷 지원: VCD, SVCD, DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW 및 MiniDVD.

- 내장된 DivX 디코더를 통한 DivX 인코딩 파일 재생 지원(.AVI, .DIX, .DIVX). (*)

- 하드디스크의 폴더에서 DVD 파일 재생 지원(DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR).

- 1394, USB2.0, ATAPI, SCSI, 카드 버스 인터페이스를 내장한 신형 DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD-RAM, DVD+R/RW, DVD-Dual, DVD-Multi, 또는 DVD-ROM/CD-RW 콤보 드라이브와 호환.

참고 (*): DivX 디코더는 옵션으로 제공되며 현재 사용 중인 PowerDVD에서는 지원되지 않을 수도 있습니다.

### 네비게이션 및 사용자 컨트롤

- 설정 가능한 익스프레스 메뉴는 익스프레스 메뉴의 제어 기능 그룹을 보이거나 숨길 수 있도록 합니다.

- 즐겨찾기 편집 기능은 즐겨찾기 뷰어 내에서 즐겨찾기의 이름을 변경하거나 삭제할 수 있습니다.

- 재생 목록 없이도 디스크 상에서 미디어 파일을 찾아서 재생합니다.

### 기타

- 오디오 기능 표시를 이용하면 어떤 오디오 기능이 사용 중인 PowerDVD에 포함되었는지를 보여 줍니다.

- 촬영 각도 표시 기능은 다중 촬영 각도 장면이 인식되면 DVD 각도 정보를 표시합니다.

- 향상된 스냅샷 기능으로 스냅샷 저장 지점과 이미지 크기를 지정할 수 있도록 합니다(원본 비디오 크기, 비디오 윈도우 크기, 사용자 지정 크기).

## 하드웨어 호환성

- 아날로그 디바이스, Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA등에서 제조한 사운드 장치 및 Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE 인터페이스를 지원하는 다른 사운드 장치에 대해 완벽한 멀티 채널(4/6/7/8) 및 S/PDIF 사운드 장치 지원.

- 널리 사용되는 다음과 같은 사운드카드를 포함하되 이에 한정되지는 않습니다:

  - Creative Sound Blaster Audigy2 6.1

  - Creative Sound Blaster Audigy

  - Creative Sound Blaster Live! 5.1 시리즈

  - Hercules DIGIFIRE 7.1

  - Hercules GameTheater XP 6.1/7.1

  - M-Audio Revolution 7.1

  - Terratec Aureon 5.1/6.1/7.1 시리즈

  - Turtle Beach Santa Cruz

  - VideLogic Sonic Fury

- 이 기능을 완벽하게 사용하기 위해서는 Windows에 포함된 드라이버 대신 카드/장치 제조업체에서 제공하는 드라이버를 설치하는 것이 바람직합니다.

- ATI, 인텔, NVidia, PowerVR, SiS, Trident 및 VIA/S3에서 제작한 디스플레이 칩 또는 통합 칩셋에서의 Microsoft DirectX 비디오 가속 (DXVA) 지원. 역 이산 코사인 변환(iDCT; ATI 전용), 하드웨어 동작 보정 기능 및 삽입 그림 알파 블렌딩 유닛을 포함한 가속 기능. Windows ME 및 Windows 98 뿐 아니라 Windows XP와 Windows 2000도 지원됩니다.

- '하드웨어 가속 기능'을 사용하면 몇몇 시스템에서 자막이 원하지 않는 색상으로 표시될 수도 있습니다. 이것은 디스플레이 드라이버가 구형 Microsoft DXVA 인터페이스만을 지원하기 때문에 발생하는 것입니다.이 기능을 완벽하게 사용하기 위해서는 카드/장치 제조업체에서 제공하는 최신 드라이버를 설치하는 것이 바람직합니다.

- PowerDVD 5.0은 AMD 3D Now! Professional, Enhanced 3D Now!, 3DNow!, Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE, MMX, 및 하이퍼 스레딩 테크놀러지와 같은 멀티미디어 명령 집합에 완벽하게 최적화되었습니다.

- 드라이버가 SFF8090 명령어 집합과 SBP-2를 따르는 ATAPI, SCSI, 1394 혹은 카드 버스 인터페이스를 가진 새로운 DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW 또는 DVD-ROM/CD-RW 콤보와 호환(적용 가능한 경우)됩니다.

- Intel, VIA, SiS, ALi, NVIDIA, 및 AMD에서 개발한 모든 Centrino, Socket 478, Socket 423, Socket 370, Slot 1, Socket A 및 Slot A 칩셋과 호환성을 가집니다.또한 Transmeta Crusoe 시스템과의 호환성도 제공합니다.

## 일반적인 재생 성능 및 성능 향상에 관한 사항들

- '원본'이외에 '생생함', '극장', '밝음' 등의 비디오 프로파일을 선택하면 CPU 파워를 추가적으로 소비하게 됩니다. 색상 프로파일을 이용하기 위해서는 최소한 400MHz 이상의 속도로 작동되는 시스템 사용을 권장합니다.

- 돌비 헤드폰, 돌비 버추얼 스피커, SRS TruSurround XT, CLMEI 또는 돌비 프로 로직 II 디코더를 사용하기 위해 또는 DTS 디지털 서라운드 트랙이 포함된 DVD를 재생하려면 400MHz 이상의 프로세서와 128 MB 이상의 램을 사용하는 것이 바람직합니다.

- 2 스피커 모드(오디오 설정)에서, "A3D/DirectSound3D"를 선택하면 '스테레오'나 '돌비 서라운드'에 비해 약한 오디오 볼륨이 제공될 수도 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다.

### 하드디스크에서 DVD 파일 재생하기:

- DVD Video 및 DVD+VR 포맷의 경우 'VIDEO_TS' 폴더를 열어야 합니다. DVD-VR의 경우에는 'DVD_RTAV' 폴더를 여십시오.

- DVD 자동 계속 기능은 제공되지 않습니다.

- 즐겨찾기 기능을 사용할 수는 있지만 파일을 다시 재생할 때 다시 사용할 수 없습니다.

### DMA 모드:

- DVD 디스크에 CPU의 부하를 줄이기 위해 DVD-ROM의 DMA기능을 활성화하는 것이 바람직합니다. Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows 98SE 모두 DMA 지원 기능을 포함하고 있습니다..

- PowerDVD가 설치된 후 여러분이 DMA 선택 사양을 활성화 하는 것을 돕기 위해 사이버 링크 시스템 진단 프로그램이 자동적으로 실행됩니다. 그러나 윈도우 XP에서는 기본적인 설정 과정에서 DMA 지원을 활성화하기 때문에 사용자의 DVD-ROM 드라이브의 DMA 상태만 보여 줍니다.

### 디스플레이 관련 문제:

- PowerDVD가 올바로 작동하기 위해서는 DirectX 8.1 이상이 설치되어 있어야 합니다.

- PowerDVD 5.0 는 최적의 재생 성능 및 화질을 위해 DirectDraw 오버레이 표면을 이용합니다. 현재의 비디오 카드는 대부분 이 기능을 지원합니다.

- If DirectDraw 오버레이 표면을 생성할 수 없다면, PowerDVD 5.0은 DirectDraw 오프 스크린 모드라고 하는 보다 속도가 느린 모드를 이용합니다. 이러한 현상은 색상 수와 해상도 혹은 화면 주사율이 너무 높아서 오버레이 표면 생성을 유지하기 위한 대역폭이 불충분하거나 비디오 카드를 사용하기 위해서 DirectX Runtime 최신 버전이 설치되어야 하는 경우에 발생합니다. 색상 수, 해상도 혹은 화면 주사율을 낮춰 본 후 다시 시도해 보십시오.

- DVD의 해상도가 640x480 이상이기 때문에 PowerDVD를 640x480 해상도 이하에서 실행하는 것은 바람직하지 않습니다.

## CLEV/CLPV 관련 문제와 시스템 요구 사양

- CLPV 기능을 이용하기 위해서는 그래픽 카드의 비디오 메모리가 8 MB 이상이어야 합니다.

- CLPV 및 CLEV는 높은 CPU 파워를 필요로 하는 정교한 비디오 처리 기술입니다. 이 기능이 모두 활성화될 경우(특히, 다른 오디오 효과와 함께 사용하는 경우), 최적화된 결과를 얻기 위해 최소 1.0GHz 이상의 시스템을 사용하는 것이 바람직합니다.

- CLPV 및 CLEV는 CyberLink의 전용 비디오 디코더에서 구현되었기 때문에 하드웨어 비디오 가속 기능이 활성화된 경우에 이 기능들을 사용할 수 없습니다.