# PowerDVD 5.0 readme-fil

(c) Copyright CyberLink Corp.1997-2003

Takk for at du bruker CyberLink PowerDVD 5.0!

Denne Readme-filen inneholder den nyeste informasjonen om PowerDVD 5.0. Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner om bruk av PowerDVD 5.0, kan du gå til brukerveiledningen eller den elektroniske hjelpen.

- Hva er nytt i PowerDVD 5.0

- Maskinvarekompatibilitet

- Generelle avspillings- og kvalitetsspørsmål

- CLEV/CLPV-relaterte spørsmål og systemkrav

## Hva er nytt i PowerDVD 5.0

### Lyd

- Støtter 8-kanals lydkort og utdata i opptil 8 atskilte lydkanaler. (*)

- Med den sertifiserte Dolby Virtual Speaker-teknologien kan du oppleve virtuell surround-lyd gjennom 2 høyttalere. (*)

- CLMEI-teknologien (CyberLink Multi-channel Environment Impression) konverterer stereolyd til avspilling i flere kanaler. Det er forskjellige musikk- og filmmodi som kan stilles inn etter dine preferanser. (*)

- TruSurroundXT(tm) Headphone, basert på SRS TruSurroundXT-teknologien, sørger for optimalisert lyd for hodetelefoner. Den inneholder teknologiene TruSurround, Dialog Clarity Enhancement og TruBass som gir virtuell surroundlyd og virtuell bass til hodetelefonene. (*)

- Tidsstrekk (Time Stretch), en teknologi som håndterer pitch (toneleie), tillater lydavspilling fra 0,5x til 2x hastighet uten forvrengning.

- 24/96 LPCM Direct Output støtter 24 bit/96 kHz LPCM-lydavspilling med klarere og tydeligere lyd. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, må du ha et lydkort som støtter 24 bit/96 kHz-lydavspilling.

Merk (*): Full flerkanals DTS/Dolby Digital-, Dolby Virtual Speaker-, CLMEI- og TruSurroundXT Headphone-funksjonene er ekstrautstyr og er kanskje ikke tilgjengelige i din versjon av PowerDVD.

### Video

- CLEV-teknologien (CyberLink Eagle Vision) detekterer dynamisk videoinnhold og endrer lysstyrke- / kontrast- / metningsforholdene slik at det blir skarpere og mer levende video.

- CLPV-teknologien (CyberLink Pano Vision), en ikke-lineær videostrekkingsteknologi, konverterer 4:3-video til bredskjermsvisning (og omvendt) med minimal synlig forvrengning.

### Avspillingsformater

- Støtter avspilling av alle CD- og DVD-formater: VCD, SVCD, DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW og MiniDVD.

- Støtter avspilling av DivX-kodete filer (.AVI, .DIX, .DIVX) gjennom en innebygd DivX-dekoder. (*)

- Støtter avspilling av DVD-filer (DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR) fra alle mappene på harddisken.

- Kompatibel med ny DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Multi, DVD-Dual eller DVD-ROM/CD-RW-kombienhet med IEEE 1394-, USB2.0-, ATAPI-, SCSI- eller CardBus-grensesnitt.

Merk (*): DivX-dekoder er ekstrautstyr og er kanskje ikke tilgjengelig i din versjon av PowerDVD.

### Navigering og brukerstyring

- Med den konfigurerbare hurtigmenyen kan du vise/skjule kontrollgrupper på hurtigmenyen.

- Med bokmerkeredigering kan du gi nytt navn til og slette bokmerker i bokmerkefremviseren.

- Finner og spiller automatisk av mediafiler på en plate uten en spilleliste.

### Diverse

- Lydfunksjonsindikatoren hjelper deg med å vise hvilke lydfunksjoner som er inkludert i din versjon av PowerDVD.

- Vinkelindikatoren viser DVD-vinkelinformasjon hvis det detekteres flervinkelscener.

- Med den forbedrede snapshotfunksjonen kan du angi plassering for snapshotbildet og bildestørrelse (original videostørrelse, videovindustørrelse og egendefinert størrelse).

## Maskinvarekompatibilitet

- Full støtte for flerkanals (4, 6, 7, 8) og S/PDIF-lydkort, bl.a. kort fra Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA og alle andre lydkort som har støtte for Microsofts WAVEFORMATEXTENSIBLE-grensesnitt.

- Støtte for populære lydkort, bl.a. følgende:

  - Creative Sound Blaster Audigy2 6.1

  - Creative Sound Blaster Audigy

  - Creative Sound Blaster Live! 5.1-familien

  - Hercules DIGIFIRE 7.1

  - Hercules GameTheater XP 6.1/7.1

  - M-Audio Revolution 7.1

  - Terratec Aureon 5.1/6.1/7.1-familien

  - Turtle Beach Santa Cruz

  - VideLogic Sonic Fury

- For at denne funksjonen skal fungere ordentlig, anbefales det at du alltid installerer den siste driveren fra lydkortprodusenten og ikke bruker drivere som er innebygd i Windows.

- Støtter Microsofts DirectX Acceleration (DXVA) som finnes i skjermbrikker og integrerte brikkesett fra ATI, Intel, NVidia, SiS og VIA/S3. Akselereringsfunksjonene omfatter Inverse Discrete Cosine Transform, bevegelseskompensasjon for maskinvare og underbilde i alpha blending-teknikk. Ikke bare Windows ME og Windows 98, men også Windows XP og Windows 2000 støttes.

- Hvis "Maskinvareakselerasjon" er aktivert, kan tekstingen komme i rare farger på noen systemer. Dette er fordi driveren bare har støtte for et gammelt format for Microsoft DXVA-grensesnittet. Hvis dette skulle skje, bør du installere den nyeste driveren fra kort-/brikkeprodusenten. Dette skulle sørge for at denne funksjonen fungerer prikkfritt.

- PowerDVD 5.0 er fullt optimalisert for multimedia-instruksjonssett, for eksempel AMD 3D Now! Professional, Enhanced 3D Now!, 3DNow!, Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE, MMX og Hyper-Threading-teknologi.

- Kompatibel med nye DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW, DVD-Multi, DVD Dual eller DVD-ROM/CD-RW-kombispillere med IEEE 1394, USB 2.0, ATAPI, SCSI eller CardBus-grensesnitt, så lenge spilleren fungerer i henhold til SFF8090-kommandosettet og SBP-2 (hvis aktuelt).

- Kompatibel med alle Centrino-, Socket 478-, Socket 423-, Socket 370-, Slot 1-, Socket A- og Slot A-brikkesett fra Intel, VIA, SiS, ALi, NVIDIA og AMD. Også kompatibel med Transmeta Crusoe-systemer.

## Generelle avspillings- og kvalitetsspørsmål

- Videoprofiler som "Levende", "Kino" eller "Lys" i stedet for "Original" krever høyere ytelse fra mikroprosessoren. Det anbefales at du bruker et system med en klokkehastighet på minst 400 MHz for å bruke disse fargeprofilene.

- For å aktivere lydfunksjoner som Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, SRS TruSurroundXT, CLMEI og Dolby Pro Logic II-dekoderen, eller for å spille av DVD-titler med DTS-digitale surround-spor, anbefales det å bruke et prosessorsystem med en klokkehastighet på 400 MHz eller mer, og med minst 128 MB system-RAM.

- I modus for to høyttalere (Lydinnstillinger), kan innstillingen "DirectSound3D" gi et lavere lydnivå sammenlignet med bruk av "Stereo" eller "Dolby Surround". Dette er helt normalt.

### Spille DVD-filer på en harddisk:

- For DVD Video- og DVD+VR-formatene bør du åpne mappen "VIDEO_TS" folder. For DVD-VR bør du åpne mappen "DVD_RTAV".

- Funksjonen DVD automatisk gjenopptagelse er ikke tilgjengelig.

- Bokmerker kan merkes av under avspilling, men kan ikke kalles opp igjen neste gang filsettet avspilles.

### DMA-modus:

- Det anbefales på det sterkeste at du aktiverer DMA-funksjonen i DVD-ROMen for å redusere belastningen på mikroprosessoren ved bruk av DVD-plater. Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98 og Windows 98SE har alle innebygd støtte for DMA.

- For å hjelpe deg å aktivere DMA-funksjonen vil det diagnostiske hjelpeprogrammet i CyberLink-systemet automatisk lanseres etter at PowerDVD 5.0 er installert. Windows XP viser imidlertid bare DMA-statusen til DVD-ROM-stasjonene dine fordi Windows XP automatisk vil aktivere DMA-støtten som en del av installeringsprosessen.

### Skjermspørsmål:

- Installer DirectX, versjon 8.1 eller nyere, for å sikre at PowerDVD virker skikkelig.

- PowerDVD 5.0 må ha DirectDraw overlay-overflate for å kunne gi optimal avspillings- og videokvalitet. Nesten alle skjermkort som fås i dag støtter denne egenskapen.

- Hvis DirectDraw overlay-overflaten ikke kan opprettes, vil PowerDVD 5.0 bruke en tregere modus som kalles DirectDraw off-screen-modus. Grunnene til at DirectDraw overlay-overflaten ikke kan opprettes kan være fordi fargedybden, skjermoppløsningen eller skjermens oppdateringsfrekvens er for høye, noe som gir for lite båndbredde til å opprettholde dannelsen av overlay-overflate, eller at skjermkortet krever installasjon av den nyeste utgaven av DirectX Runtime. Du kan prøve å senke skjermoppløsningen, fargedybden eller oppdateringsfrekvensen og så prøve på nytt.

- Det anbefales på det sterkeste å IKKE kjøre PowerDVD med en oppløsning på 640x480, siden oppløsningen på DVD-video er høyere enn 640x480.

## CLEV/CLPV-relaterte spørsmål og systemkrav

- Hvis du bruker CLPV, anbefales du på det sterkeste å bruke et grafikkort med 8 MB videominne, eller mer.

- CLPV og CLEV er avanserte videoprosesseringsteknologier som krever mer CPU-kraft. Hvis begge disse funksjonene er aktivert (spesielt sammen med andre lydfunksjoner), anbefales du å bruke et system med minst 1,0 GHz for å få optimal ytelse.

- CLPV og CLEV er implementert i en CyberLink-videodekoder, og derfor er de ikke tilgjengelige når funksjonen for maskinvarevideoakselerasjon er aktivert.